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Sprinter@ADSL LAN120/420

Модем-маршрутизатор 

ADSL2/2+ Annex A

Руководство пользователя

Версия 1.3 Август 2005 года

(с) ACORP 2005

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за выбор модема Sprinter@ADSL LAN120/420 компании ACORP.

Мы вкладываем много сил в разработки и контроль качества продукции, и надеемся, что ее использование сделает Вашу работу более эффективной и доставит Вам удовольствие. 

Обращаем Ваше внимание, что модем является технически сложным устройством, поэтому перед его использованием внимательно прочитайте данное Руководство пользователя. В случае возникновения вопросов относительно установки и настройки модема, пожалуйста, обращайтесь в Службу технической поддержки ACORP на сайте www.acorp.ru
Продукция сертифицирована
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Срок службы изделия – 5 лет.

Компания ACORP Electronics Corporation постоянно работает над улучшением своей продукции и поэтому оставляет за собой право на изменение спецификации изделия без предварительного уведомления.

Все упомянутые торговые марки являются собственностью их владельцев.

© ACORP Electronics Corp. 2004  Все права защищены.
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Технические характеристики

Sprinter@ADSL LAN120 ADSL2/2+ 1-портовый маршрутизатор

	Интерфейс
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 RJ-11 (2 провода), RJ-45 (1 порт), USB (1.1) соединение

	Функции ADSL 
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 DMT (цифровая многотональная) — модуляция и демодуляция
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 Детектирование тональных сигналов при работе в режиме с низким потреблением мощности
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 ATM (асинхронный режим передачи) SAR выполняется

в программном драйвере
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 ITU 992.1 (G.dmt) приложение A, B, C
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 ITU 992.2 (G.lite)
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 ITU 992.3 ADSL2 (G.dmt.bis)
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 ITU 992.4 ADSL2 (G.lite.bis)
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 ITU 992.5 ADSL2+
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 ANSI T1.413 Вып. 2

	Высокоскоростной адаптивный модем
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 Максимальная скорость нисходящего потока 8 Мбит/с,

24 Мбит/с (ADSL2+)
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 Максимальная скорость восходящего потока 1 Мбит/с 

	G.lite адаптивный модем
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 Максимальная скорость нисходящего потока 1,5 Мбит/с
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 Максимальная скорость восходящего потока 512 Кбит/с

	Поддержка режима
WAN(глобальной сети)
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 PPP-протокол в режиме ATM (RFC 2364)
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 PPP-протокол по сети Ethernet (RFC 2516)

	Поддержка режима ЛВС
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 Мостовая/маршрутизированная сеть Ethernet в режиме ATM (RFC 2684/1483)
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 Классический IP-протокол в режиме ATM (RFC 1577) и PPP-протокол по сети Ethernet (RFC 2516)

	Поддержка мостового
режима
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 По сети Ethernet к самообучающейся прозрачной мостовой маршрутизации ADSL (IEEE 802.1D)
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 Поддерживает и запоминает до 128 MAC-адресов

	Поддержка режима
маршрутизатора
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 IP-маршрутизация-RIPv2-протокол (обратно совместим с RIPv1-протоколом)
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 Статическая маршрутизация
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 DHCP-протокол (протокол динамической конфигурации хоста) Сервер и Клиент
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 NAPT (Сетевой адрес и Переадресация портов)
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 NAT (Сетевая трансляция адресов)
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 ICMP-протокол (протокол управляющих сообщений в сети Интернет)
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 Одновременная работа USB и Ethernet
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 IGMP-протокол (протокол управления группами Интернет)

	Функции сети Ethernet
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 Один разъем RJ-45 для соединения сетей Ethernet и ЛВС в 10/100 Мбит/с

[image: image30.png]( )



 Функция DMZ может быть установлена между ними
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 Соответствует стандартам IEEE 802.3u
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 Поддерживает в соответствии со стандартом IEEE
802.3x управление потоком в дуплексном режиме 

	Сертификация
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 CE (Центральная Европа), LVD

	Операционная система
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 WIN 98SE; WIN 2000；WIN ME；WIN XP

	Требования к системе
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 PII-266 + 32M RAM (ОЗУ)

	Питание
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 От внешнего источника переменного тока
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 Вход: 90~120 В или 200~240 В , 50/60 Гц
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 Выход: 9 В переменного тока/800 мА

	Светодиодная индикация
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 Питание, соединение ADSL ,соединение USB,

соединение/работа Ethernet 

	Размер 
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 140 мм×110 мм

	Обновление программного обеспечения
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 Обновление через порт Ethernet


Функциональная схема
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Sprinter@ADSL LAN120 ADSL2/2+ 4-портовый маршрутизатор

	Проводные соединения
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 RJ-11 (2 провода), RJ-45 (4 порта)

	Функции ADSL 
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 DMT (цифровая многотональная) - модуляция и демодуляция 
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 Детектирование тональных сигналов при работе                  в режиме с низким потреблением мощности
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 ATM (асинхронный режим передачи) SAR
выполняется в программном драйвере
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 ITU 992.1 (G.dmt) приложение A, B, C
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 ITU 992.2 (G.lite)
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 ITU 992.3 ADSL2 (G.dmt.bis)
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 ITU 992.4 ADSL2 (G.lite.bis)
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 ITU 992.5 ADSL2+
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 ANSI T1.413 Вып. 2

	Высокоскоростной адаптивный модем
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 Максимальная скорость нисходящего потока 

24 Мбит/с (ADSL2+)
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 Максимальная скорость восходящего потока

1 Мбит/с

	G.lite адаптивный модем
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 Максимальная скорость нисходящего потока 

1,5 Мбит/с
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 Максимальная скорость восходящего потока 

512 Кбит/с 

	Поддержка режима
WAN(глобальной сети)
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 PPP-протокол в режиме ATM (RFC 2364)
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 PPP-протокол по сети Ethernet (RFC 2516)

	Поддержка режима ЛВС
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 Мостовая/маршрутизированная сеть Ethernet в режиме ATM (RFC 2684/1483)
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 Классический IP-протокол в режиме ATM (RFC 1577) и PPP-протокол по сети Ethernet (RFC 2516)

	Поддержка мостового
режима
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 По сети Ethernet к самообучающейся прозрачной мостовой маршрутизации ADSL (IEEE 802.1D)
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 Поддерживает и запоминает до 128 MAC-адресов

	Поддержка режима
маршрутизатора
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 IP-маршрутизация-RIPv2-протокол (обратно совместим с RIPv1-протоколом)
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 Статическая маршрутизация
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 DHCP-протокол (протокол динамической конфигурации хоста) Сервер и Клиент
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 NAPT (Сетевой адрес и Переадресация портов)
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 NAT (Сетевая трансляция адресов)
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 ICMP-протокол (протокол управляющих сообщений в сети Интернет)
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 Одновременная работа USB и Ethernet
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 IGMP-протокол (протокол управления группами Интернет)

	Функции сети Ethernet
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 Четыре разъема RJ-45 для соединения сетей Ethernet и ЛВС в 10/100 Мбит/с
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 Функция DMZ может быть установлена между ними
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 Соответствует стандартам IEEE 802.3u
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 Поддерживает в соответствии со стандартом IEEE
802.3x управление потоком в дуплексном режиме

	Сертификация
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 CE (Центральная Европа), LVD

	Операционная система
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 WIN 98SE; WIN 2000；WIN ME；WIN XP

	Требования к системе
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 PII-266 + 32M RAM (ОЗУ)

	Питание
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 От внешнего источника переменного тока
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 Вход: 90~120 В или 200~240В , 50/60 Гц
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 Выход: 12В переменного тока/800мА

	Светодиодная индикация
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 Питание, Линия ЛВС1, ЛВС2, ЛВС3, ЛВС4, соединение/работа ADSL

	Размер 
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 140 мм×110 мм

	Обновление программного обеспечения
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 Обновление через порт Ethernet
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Функциональная схема 
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Комплект поставки
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Sprinter@ADSL LAN120/420  1 / 4 портовый маршрутизатор
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CD-ROM с руководством пользователя и драйвером


(драйвер только для однопортового маршрутизатора)

· [image: image85.png]



Кабель Ethernet (CAT5 UTP (неэкранированный, типа 


«витая пара», проходной))

·  [image: image86.png]



Телефонный кабель (RJ11)
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Кабель USB (только для однопортового маршрутизатора)
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Адаптер источника питания (9VAC 800mA)
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Печатная копия Руководства по (быстрой) установке 

· [image: image90.png]



Сплиттер (Опционально)

Подключение аппаратных средств

Sprinter@ADSL LAN120 1-портовый маршрутизатор 
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Sprinter@ADSL LAN120 4-портовый маршрутизатор 
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СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Светодиодные индикаторы зеленого цвета расположены на передней панели прибора. Они означают следующее:
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	Надпись
	Состояние
	Индикация

	PWR
	Горит
	Питание включено

	
	Не горит
	Питание выключено

	LAN
	Мигает
	При передаче и поступлении информации 

	
	Горит
	Указывает на то, что связь с ЛВС или сетевой картой активна.

	
	Не горит
	Указывает на отсутствие связи с локальной сетью

	USB
	Мигает
	При передаче и поступлении информации

	
	Горит
	Соединение USB

	
	Не горит
	Отсутствует соединение с USB.

	ADSL
	Мигает
	Активирован сеанс WLAN 

	
	Горит
	Связь ADSL установлена 

	
	Не горит
	Отсутствует соединение ADSL
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	Надпись
	Состояние
	Индикация
	

	PWR
	Горит
	Питание включено
	

	
	Не горит
	Питание выключено
	

	LAN 1/ LAN 2/ LAN 3/ LAN 4 
	Мигает
	Мигает при передаче и поступлении информации на соединение   с локальной ной сетью.
	

	
	Горит
	Указывает на то, что связь с ЛВС или сетевой картой активна.
	

	
	Не горит
	Отсутствует связь с LAN
	

	ADSL
	Мигает
	Активирован сеанс WLAN 
	

	
	Горит
	Связь ADSL установлена
	

	
	Не горит
	Отсутствует соединение ADSL


Общие установки

1. При помощи курсора мышки выберите в следующей последовательности Пуск (Start) \ Настройка (Settings) \ Панель управления (Control Panel) и щелкните по значку Панель управления (Control Panel). Затем двойным щелчком выберите Сетевые подключения (Network Connections).
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2. В окошке ЛВС (LAN) or или Высокоскоростной Интернет (High-Speed Internet) щелкните правой кнопкой мышки по значку, соответствующему вашей сетевой интерфейсной карте и выберите Свойства (Properties). (Данный значок может также называться Подключение к локальной сети (Local Area Connection).
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3. Открыв вкладку Общие (General) в меню Подключение по локальной сети — Свойства (Local Area Connection Properties), под фразой «Компоненты, используемые данным подключением» (“This connection uses the following items”), одним щелчком мышки выделите Протокол Интернета (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP). Щелкните по кнопке Свойства (Properties).
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4. Щелкнув мышкой по кружку, выберите Получить IP-адрес автоматически (Obtain an IP Address automatically). Для подтверждения и сохранения сделанных изменений нажмите кнопку OK и закройте Панель управления (Control Panel).
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5. Отключите Протокол Интернета (Release IP) и обновите его (Renew IP), затем проверьте Шлюз по умолчанию (Default Gateway): 192.168.1.1.
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6. Запустите на компьютере программу Web-браузер (web browser) и введите URL: http://192.168.1.1 
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7. В строке Имя пользователя/Пароль (User name/Password) введите Admin/Admin , что предусмотрено по умолчанию.
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8. По окончании процедуры регистрации появится Домашняя страница (Quick Start Page).
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9. После процедуры установки, пожалуйста, выполните следующие шаги для настройки компьютера. Вы сможете сразу пользоваться Интернетом.

1. Введите Имя пользователя (User ID).

2. Введите Пароль (Password).

3. Выберите Протокол (Protocol) из списка.

4. Введите значение (VPI/VCI).

5. Нажмите Сохранить все (Save All) 

и Перезагрузить (Reboot).

ВНИМАНИЕ: Используйте «Имя пользователя» и «Пароль», которые Вы получили от Вашего провайдера для установки связи. Это не логин от Вашего «личного кабинета» !!!

Расширенная настройка

Настройка

Раздел Настройки (Setup) позволяет создавать новые соединения, вносить изменения в существующие соединения и конфигурировать базовые настройки.

Настройка ЛВС

Конфигурация ЛВС

При настройке ЛВС появляется следующее изображение:
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IP-Адрес (IP Address): личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (по умолчанию: 192.168.1.1).

Маска Сети (Netmask): Маска сети для локальной частной сети 
(по умолчанию: 255.255.255.0).

Шлюз по умолчанию (Default Gateway): данный параметр является опционным. Введите IP-адрес маршрутизатора вашей сети.

Имя хоста (Host Name): требуется некоторыми провайдерами. Если провайдер не предоставляет имя хоста, то следует строку оставить пустой.

Имя домена (Domain Name): www.dynsns.org предоставит вам имя домена. Введите это имя в поле “Имя домена”.

Подключить Сервер DHCP (Enable DHCP Server): подключить или отключить сервер DHCP.

Первичный IP-адрес (Start IP): устанавливает первичный IP-адрес пула IP-адреса.

Вторичный IP-адрес (End IP): устанавливает вторичный IP-адрес пула IP-адреса.

Срок аренды (Lease time): срок аренды – это то количество времени, в течение которого пользователю сети разрешается подключаться к серверу DHCP. Если значения во всех строках «0», то назначенный IP-адрес будет действителен постоянно.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Коммутатор Ethernet 

Данная страница «Конфигурация коммутатора Ethernet» позволяет производить настройку значений передачи данных.
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Физический порт (Physical Port): существует пять режимов передачи данных (Автоматический Auto) (10/полудуплексный 10/Half Duplex) (10/дуплексный 10/Full Duplex) (100/полудуплексный 100/Half Duplex) (100/дуплексный 100/Full Duplex). 

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Firewall (Брандмауэр) / NAT-услуги (Услуги трансляции сетевых адресов)

Данная страница позволяет включить или отключить Firewall и NAT-услуги.
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Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Настройка Глобальной сети

Новое соединение

Работая с территориально удалёнными соединениями, в первую очередь необходимо обеспечить управление соединением. Получив возможность управления соединением, следует настроить его постоянный виртуальный канал (PVC) и протокол.
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Имя (Name): введите имя своего провайдера (ISP). Эта информация необходима только с целью проведения идентификации.

Тип (Type): существует шесть методов (PPPoE/ PPPoA/ Статический (Static) / DHCP/ Мостовой (Bridge) / CLIP).

Настройки протокола PPP (точка-точка) (PPP Settings)

Инкапсуляция (Encapsulation): выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).

Имя пользователя (Username): введите имя пользователя, предоставленное вашим провайдером.

Пароль (Password): введите пароль, предоставленный вашим провайдером.

Временной лимит по бездействию (Idle Timeout): временной лимит по бездействию означает то, что маршрутизатор отключается по истечении заданного времени пребывания в состоянии бездействия. По умолчанию данный лимит составляет 60 секунд. Установив лимит, равный 0, соединение ISDN с провайдером будет постоянным.

Таймер отключения (Keep Alive): в режиме протокола LCP (управления каналом связи) — это таймер отключения. Если ответный сигнал на эхо-импульс протокола LCP не поступает в течение определенного промежутка времени, то соединение прерывается. По умолчанию таймер установлен на 10.

Аутентификация (Authentication): выберите соответствующий протокол аутентификации. (Автоматически (Auto) / протокол CHAP (протокол аутентификации «вызов – приветствие» (CHAP)/ протокол PAP (протокол аутентификации пароля) (PAP).

МЕП (MRU): максимальная единица приема информирует однорангового пользователя соединения РРР о максимальном объеме данных РРР, который может быть принят устройством. По умолчанию данная величина равна 1492 и используется в начале согласования РРР. При нормальном согласовании одноранговый пользователь, получив сведения о максимальной единице приема, не отправит пакет данных, превышающий по объему указанной величины.

Настройки РVC (постоянного виртуального канала) (PVC Settings)

VPI (идентификатор виртуального пути): при необходимости замены данной величины введите требующуюся величину первичного соединения (при PVC = 0). Значение по умолчанию: 0.

VCI (идентификатор виртуального канала): при необходимости замены данной величины введите требующуюся величину первичного соединения (при PVC = 0). Значение по умолчанию: 0.

QoS: качество услуги. Выберите CBR (Постоянная скорость передачи двоичных данных) и установите фиксированную полосу частот для речевого и информационного трафика. Выберите UBR (Незаданная скорость передачи двоичных данных) для неограниченных по времени приложений, например, e-mail (электронная почта). Выберите VBR (Переменная скорость передачи двоичных данных) при пакетной передаче данных и при использовании полосы частот несколькими приложениями.

PCR (максимальная скорость ячейки): разделите скорость (бит/с) линии DSL (цифровой абонентской линии) на 424 (размер ячейки АТМ (асинхронного режима передачи)) для определения скорости PCR (максимальной скорости ячейки). Это максимальная скорость, с которой передатчик способен передавать ячейки.

SCR (поддерживаемая скорость ячейки): при помощи данной настройки устанавливается поддерживаемая скорость ячейки, т. е. средняя скорость передачи ячейки в течение длительного времени.

Статические настройки (Static Settings)

Инкапсуляция (Encapsulation): выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).

Адрес IP (IP Address): личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (по умолчанию: 192.168.1.1).

Сетевая маска (Netmask): сетевая маска для локальной частной сети 
(по умолчанию: 255.255.255.0).

Шлюз по умолчанию (Default Gateway): данная настройка является опционной. Введите IP-адрес маршрутизатора вашей сети.

DNS (сервер доменных имен): при помощи данной настройки устанавливается IP-адрес сервера DNS (сервера доменных имён).

Режим (Mode): Мостовой (Bridged) и Марщрутизированный (Routed). 

Настройки протокола DHCP (протокола динамической конфигурации хоста) (DHCP Settings)

Инкапсуляция (Encapsulation): выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).

Адрес IP ( IP Address): личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (по умолчанию: 192.168.1.1).

Настройки моста (Bridge Settings)

Инкапсуляция (Encapsulation): выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).

Настройки CLIP (CLIP Settings)

Адрес IP ( IP Address): личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (по умолчанию: 192.168.1.1).

Маска сети (Netmask): маска сети для локальной частной сети (по умолчанию: 255.255.255.0).

Сервер ARP (протокола разрешения адресов) (ARP Server): обеспечивает преобразование IP-адреса в адрес ATM.

Шлюз по умолчанию (Default Gateway): данная настройка является опционной. Введите IP-адрес маршрутизатора вашей сети.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Модем

Данная страничка позволяет выбрать тип передачи ADSL.
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T1413: высокоскоростной режим (ANSI  T1.413 Вып. 2) с линейной поддержкой скорости нисходящего потока до 8 Мбит/с и восходящего до 832 Кбит/с.

GDMT: высокоскоростной режим (G.dmt, G992.1) с линейной поддержкой скорости нисходящего потока до 8 Мбит/с и восходящего до 832 Кбит/с.

GLITE: G.lite (Стандартный режим) (G.992.2) с линейной поддержкой скорости нисходящего потока до 1,5 Мбит/с и восходящего до 512 Кбит/с.

MMODE (многорежимный): поддержка многорежимного стандарта (ANSI T1.413 Вып. 2; G.dmt(G.992.1); G.lite(G.992.2)).

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА 

UPnP (универсальное устройство Plug & Play)

Универсальное устройство Plug & Play (UPnP) является распределительным стандартом открытой сети, использующее протокол TCP/IP для обеспечения простого соединения различных устройств в рамках одноранговой сети. Устройство UPnP способно динамично войти в сеть, получить IP-адрес, передать свои собственные свойства и узнать о других устройствах в сети. Кроме того, данное устройство способно без каких-либо затруднений покинуть сеть, что происходит автоматически, если оно больше не используется.
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Активировать UPNP (Enable UPNP): активизация устройства UPnP.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Протокол SNTP 

(простой синхронизирующий сетевой протокол)

Маршрутизатор отсчитывает время при помощи соединения с сервером SNTP. Это позволяет маршрутизатору синхронизировать системные часы с глобальной сетью Интернет. Синхронизированные часы маршрутизатора используются для ведения записей в журнале безопасности и управления фильтрацией клиентов. 
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Первичный сервер SNTP (Primary SNTP Server): введите адрес сервера SNTP. По умолчанию 0.0.0.0.

Вторичный сервер SNTP (Secondary SNTP Server): введите адрес сервера SNTP. По умолчанию 0.0.0.0.

Третичный сервер SNTP (Tertiary SNTP Server): введите адрес сервера SNTP. По умолчанию 0.0.0.0.

Тайм-аут (Timeout): тайм-аут (сек) для ответа на запрос SNTP. 

Временной интервал опроса (Polling Interval): временной интервал (мин.) между двумя успешными запросами SNTP.

Количество повторных запросов (Retry Count): максимальное количество неудачных запросов SNTP, отправленных на сервер.

Часовой пояс (Time Zone): часовой пояс вашего местоположения. 

Переход на «летнее время» (Day Light): функция перехода на «летнее время» включена (1) или отключена (0). По умолчанию отключена.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Протокол SNMP 

(простой протокол сетевого управления)

Протокол SNMP позволяет администратору сети контролировать сеть путем определения настроек различных удаленных сетевых устройств. Обычно сетевой администратор использует программу станции управления SNMP, например, браузер MIB (базы управляющей информации), расположенный на локальном хосте, для получения информации от агентов SNMP, таких как используемый вами в настоящий момент маршрутизатор.
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Имя (Name): введите информацию об имени системы в строку, предназначенную для такой информации.

Местоположение (Location): введите информацию о местоположении системы.

Контактное лицо (Contact): введите информацию о контактном лице системы в соответствующей строке. 

Поставщик OID (идентификатора объекта) (Vendor OID): предприятие OID, к которому принадлежит система.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

IP QoS (качество услуг Интернет-протокола)

Провайдер согласится с битами Типа услуг IP-пакета, если они установлены пользователем в приложении. При установленном количестве битов Типа услуг провайдер направляет IP-пакеты в одну из трех очередей, по которым происходит соединение с интерфейсом глобальной сети.
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Выберите соединение (Choose a connection): вы можете выбрать соединение.

Низкоприоритетное весовое значение (Low priority weight): установите весовое значение по низкоприоритетной очереди.

Среднеприоритетное весовое значение (Medium priority weight): установите весовое значение по среднеприоритетной очереди. 

Включить качество услуг IP (Enable IPQoS): качество услуг IP включено или отключено.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Клиенты ЛВС

Страница «Клиенты ЛВС» (LAN Clients) позволяет настроить конфигурацию порта ЛВС.
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Новый IP-адрес (New IP Address): введите IP-адрес.

Имя хоста (Hostname): введите Имя хоста.

MAC-адрес (MAC Address): введите MAC-адрес (управления доступом к среде).

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

LAN Isolation

Изолирование ЛВС

Страница «Изолирование ЛВС» (LAN Isolation) позволяет блокировать трафик от одной ЛВС к другой.
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Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Мостовые фильтры

Страница «Настройка мостовой фильтрации» позволяет пользователям настроить конфигурацию IP-фильтрации.
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MAC-источника (Source MAC): при включенной функции мостовой фильтрации введите MAC-адрес источника, выберите Блокировать (Block) и щелкните Добавить (Add). После этого все входящие пакеты глобальной сети, ЛВС и сети Ethernet с соответствующим MAC-адресом источника будут отфильтровываться. Выбрав Переадресовать (Forward), данные пакеты будут переадресованы на ПК адресата.

MAC-адресата (Destination MAC): при включенной функции мостовой фильтрации введите MAC-адрес адресата, выберите Блокировать (Block) и щелкните Добавить (Add). После этого все входящие пакеты глобальной сети, ЛВС и сети Ethernet с соответствующим MAC-адресом адресата будут отфильтровываться. Выберите Переадресовать (Forward), и данные пакеты будут переадресованы на ПК адресата.

Тип (Type): введите шестнадцатизначный номер в строку типа сети Ethernet в виде пакетов Ethernet_II. Например, 0800 соответствует IP-протоколу.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Многоадресная передача

Провайдер способен предоставлять приложения, использующие многоадресный IP-протокол для получения доступа к видеосодержанию. Данное приложение следует применять при включенной функции NAT (трансляции сетевых адресов).
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Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Статическая маршрутизация

Данные настройки обеспечивают управление приложением RIP-маршрутизации (протокол маршрутной информации) и информацией статической маршрутизации для провайдера. RIP-приложение поддерживает как версию 1,, так и версию 2.
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IP нового адресата (New Destination IP): введите IP-протокол нового адресата.

Шлюз (Gateway): введите IP-адрес шлюза.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Динамическая маршрутизация

Данные настройки обеспечивают управление приложением RIP-маршрутизации (протокол маршрутной информации) и информацией статической маршрутизации для провайдера. RIP-приложение поддерживает как версию 1,, так и версию 2.
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Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Переадресация портов

Страница переадресации портов позволяет пользователю определить порядок переадресации портов без вмешательства политики определения баз данных брандмауэрами и использовать данный порядок в соединении.
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Выберите соединение (Choose a connection): вы можете выбрать соединение.

IP ЛВС (LAN IP): введите IP-протокол вашей ЛВС. Например, 192.168.1.2.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

DMZ (демилитаризованная зона)

Страница настроек DMZ позволяет вам включить или отключить данную функцию.
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Контроль доступа

Контроль доступа позволяет пользователям определять, разрешен или нет исходящему трафику доступ через интерфейс глобальной сети.
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Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

IP-Фильтр

Функция IP-фильтр (IP Filter) поможет вам защитить локальную сеть от внешних врагов. Она также ограничивает доступ пользователей локальной сети к Интернету. Кроме того, она способна отфильтровать специальные пакеты, способные инициировать установление маршрутизатором исходящего соединения.
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IP ЛВС (LAN IP): выберите IP-протокол вашей ЛВС. Например, 192.168.1.2.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

СЕРВИС

Раздел «Сервис» (Tools) позволяет вам сохранить конфигурацию, перезапустить шлюз, обновить программное обеспечение шлюза, настроить информацию пользователя и удаленного доступа, а также провести ping-тест и модем-тест.

Системные команды

Системные команды (System Commands) позволят вам выполнять основные системные операции. Нажмите на кнопку, чтобы выполнить команду.
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Удаленный доступ

На странице «Таблица маршрутизатора» (Router Table) изображена таблица маршрутизации, а также при помощи этой страницы можно вручную вводить информацию маршрутизации. В таблице маршрутизации отражается состояние маршрутизации Адресата, Сетевой маски, Шлюза и Интерфейса. «interface br0» означает интерфейс USB; «Io0» означает интерфейс обратной связи, а «ppp1» - PPP-интерфейс. «Gateway» означает шлюз.
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Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Диспетчер пользователя

Диспетчер пользователя предназначен для изменения имени пользователя и пароля.
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Имя пользователя (User Name): По умолчанию ‘Admin’ (администратор).

Пароль (Password): По умолчанию ‘Admin’ (администратор).

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Обновить шлюз

Чтобы обновить программное обеспечение шлюза, выберите вкладку  Обновить (Update) (Базовая/Файловая система) (Kernel/ File system) или Конфигурационный файл (Configuration file) в окне Выберите файл (Select a File), а затем щелкните по кнопке Обновить шлюз (Update Gateway).

В дополнении вы можете загрузить конфигурационный файл из системы, щелкнув по кнопке Получи конфигурацию (Get Configuration).
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Ping-тест

Packet Internet Groper (отправитель пакетов Интернет) является протоколом, отправляющим ICMP-эхо-запросы (протокола управляющих сообщений в сети Интернет) для проверки доступности удаленного хоста.
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МодемТест модема

Этот тест используется для проверки правильности соединения модема с сетью. Этот тест выполняется в течение нескольких секунд. Для выполнения теста выберите свое соединение из списка и нажмите кнопку Тест (Test).
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СОСТОЯНИЕ

Раздел «Состояние» (Status) позволяет контролировать Состояние/Статистику (Status/Statistics) различных соединений и интерфейсов.

Сетевая статистика

На странице «Статистика сети Ethernet» (Ethernet Network Statistics) отображается статистика соединения Ethernet. На странице «Статистика сети DSL (цифровая абонентская линия)» (DSL Network Statistics) отображается статистика соединения DSL. На странице «Статистика сети беспроводной связи» (Wireless Network Statistics) отображается статистика соединения по беспроводной связи.
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Состояние соединения

На странице «Состояние соединения» (Connection Status) отображается состояние РРР-протокола для каждого PPP-интерфейса.
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DHCP-клиенты

На странице «DHCP-клиенты» (протокола динамической конфигурации хоста) (DHCP Clients) отображаются MAC-адрес, IP-адрес, имя хоста и срок аренды.
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Состояние модема

На странице «Состояние модема» (Modem Status) отображается состояние модема и статистика DSL (цифровой абонентской линии).
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Информация о продукте

На странице «Информация о продукте» (Product Information) отображается информация о продукте и версиях программного обеспечения.
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Системный журнал

На странице «Системный журнал» (System Log) показаны события, инициированные системой.

[image: image135.png]A >Status >System Log - Microsoft Internet Explorer.

Fil

Edt Vew Favortes Tools Hep

Qw0 MAG

e i @)

€] http:/1192.168.1.1cgibinfwebcm?getpage

2P htmIo:2Fdef%2Fstyle5%2Fmens i ZFmen. hmisvar styk

Quick Start

Network Statistics.

Valid Configuration Tree
smpd starts (1)

NTP Palling Timer for DHCP Started succesfully.
DSL Poling Timer Started succesfully.

doing modulation_set.

Firewall NAT service started

Bridge Created: bro

Bridge Created: bri

Bridge Created: brz

Bridge Interface Added: ethd

DSL Carrier is down

manager_get_dsfaults - Inode

Got aroup error [Bad username/password|
manager_get_dsfaults - inode

manager_get_dsfaults - Inode
[Timeaut an respanse: snmpem:settings/system
[Timeaut on respanse: snmpem:settings/system
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СПРАВКА

В данном разделе вы найдете справочные материалы (на английском языке) по Брандмауэру (Firewall), Мостовым фильтрам (Bridge Filters), клиентам ЛВС (LAN Clients) и PPP-соединению (PPP Connection).

Справка о Брандмауэре (Firewall)

Справочный материал по переадресации портов, контролю доступа и усиленной защите от несанкционированного доступа.
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Firewall Help

NAT and Firewall service
The DSL Router uses Network Address Translation (NAT) and Stateful Packst Inspaction (SPI) Firewsll to
protect your horne netuark, The NAT and Firewsil Service can be alobally (far LAR and all AN
connections) disablad/enabled from the Satup FirewalNAT Sarvice page. If disabled no NAT functionality
nor frewsll prataction can b provided, For 2ah WAN connaction (s.g, the Intarmet cannection) RAT and
Firewal (SP) can be snabled/disabled. Wit Firewall (SPT) anabled on a WaN connaction all incoming
packats are examinad by the Stateful Packst Inspaction anaine and traffc is droppad IF it is not matching
5 existing connaction apenad from LAN side or 3 port forwarding rule. Connections from LAN side to the
Intarmet are trustad and alloved to pass thra the router unlacs xpla 1P Fiter rules are uzed to black the
LaN traffic. This Asymatric Permisive Firanall satup (drop from WAN, allow from LAN) provides easy to use
Internt sccess while protecting the home netuork

Port Forvrarding
Using the Part Farvarding page, you can provid local services (For example web hasting) for people on
the Interat or play Internat games. To configure a service, game or ther application select the external
connection (for axampla the Intarnat connaction), select th camputer hosting the service and add the
Camazpanding firsuall rule. If you want to 53 & custom applicatian, clact the User catagory, chek New
nd fill in the port, protocols and description for your application. You can also add/edit/delets rules.
without using the pre-dafined Firewall Policy Datsbase (3ames, servicas, ate.). Click on "Custom Rules” to
access this type of interface. In the prasence of the firavall, ananymaus Intamat traffic is blocked,

1P Filters
This firawall featurs allows you to block natwork access based on a user's computer IP address. You can

use this paga to block spacific traffic (for axampla block web accass) or any traffic from a computer on
your locsl netark, T canfigure an 1 Filter ruls select the computers’ 19 addres and add the
comesponding firewall traffic definition from the Firewsll Policy Database. If the traffic type is set to "Any”
il natuork traffic from that computar will be blocked. You can also add/edit/delate Ip Filter rul

using the pre-defined Firswsil Policy Database (games, saruices, etc.). Click on "Custom Rulss”

this type of interface.

‘Access Control
Open the sccess from the Internat (WAN) or LAN to the router's managemant ports (usb, telnst, ssh, ftp,
ttp, snmp). Thera are sacurlty risks associated with this action. For this raason remote managemant is
restrictad 5 computers on the natwork spacified In the I Accass Control List that can hold up £ 16 1P
ddrasses. The Accass Control List provides 3 global anable/disable that wil snabla or disable the ACL. If
the ACL is disabled, the default bahauiour (i.e. DENY on tha WAN, Accapt on tha LAN is enablad for ail 1P
addresses) is enforcad. IF no 1P sddresses ara spacified uithin the ACL, the ACL will be wil act as If it is
dizabled until the first 1 addrecs is sdded

oMz
Setting 3 camputer an your lacal netuork 3z DNZ farwards any netuark fraffic that s not redirected to
anothar camputer vis the part foryarding fsture to the camputar's 1P addrazs. This apens the access fo
the DMZ computer from the Internat.

PING
Enabling incaming ping (ICMP) requasts on the Port Forvarding page allows the router to respond to 3

ping fram the Intermet. Blacking autgaing ping (1CWP) (IP Filters page) generated fram & particular LAN

1P can be used if your PC has a uirus that attempts 3 Ping-of-Death Denial of Service attack. v
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Справка по Мостовому фильтру

Справочный материал о мостовых фильтрах.
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Quick Start

Bridge Filter Help

The bridge filtering machanism provides a way for the users to define rules to allow/deny frames through
the bridga based on source MAC address, destination MAC sddress and/or frama type. Whan bridas.
fitering 15 anabled, sach frame is examined against the sach defined filter ules sequentially, and when 3
matchad is datermined, the appropriate filtering sction (daterminad by the accass type selected . i.e
Sllow ar dang) iz perfarmed, The uzer should nata tht the bridgs filter will anly sxamined frames from
intarfaces which Is part of the bridaa itsalf. Tuanty filter rules are supported with bridge fitering,

The User Intarface for Bridge Filter allows the user to add/edit/delate, 35 well as, enable the filter rules.
To 2dd 3 rulaz, simply define the ource MAC sddrass, destination MAC address and frams type with
dasived filtering typa (1.2, allow/dany), and prass the 'Add" button. The MAC addrass must b in 3 xx-xx-
Soxoxxoxx-sx format, with 00-00-00-00-00-00 5 "dar't care”, Blanks can be used in the MAC addracs
Space, 3nd would b considered also as "don't car

To edit/modify an exist filter rule, select the desired rule created previously from "Add" in th Edit" selact
box. The selactad fiter rula will appaar on top saction, a5 with the "Add" filter rule. Make the desired

change to the MAC address, frame type andfor accass type, and prass "Apply".

To delats filter ula(s), selact the filter rule entry to delete in the "Dalete” selection box. Nots that
ultiple delatian iz poczible, Once al the dasirad filter rula(s) is/are selacted for deletion, prass the
“Agply” buttan, The "Selact All' selact bax can alzo b usad o delsta all the filter ruls. 1t pravides 3 quick
method of selacting all fiter rules for daletion.

The "Enable eridg Filters” button allou the user to anable or dizabls bridge filtering. It can be set/unsat
during any add/edit/delate operation. It can also be sat/unset indepandantly by Just pressing the "Apply"
buttan,

Hote: There ar thrae hidden fiter rules within the bridge fiter table. These rules are entered
automatically by the ystam to ansure the user doss nat "lock” thamselvas out of the systam. Th first
rule allows any and all ARP frames through the system. Tha second rule allous all IPud frames with the
destination MAC address of the bridge t o through. The third ruls allows ail 1944 frames with the source
WIAC 3ddress of the bridas to 9o through.
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Клиенты ЛВС

Справочный материал о клиентах ЛВС.
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Quick Start

LAN clients Help

Using this festure user can see all the PCs on the LAN segmant. Each PC s qualfied to be aither
"dynamic’ (PC obtained 2 laase From this router) or "static’ (PC has 3 manually configured IP address).
User can add 3 "static” 17 address( belonging to the network segment of the router LAN TP address ). Any
existing static entry falling within dhcp saruer's range can be delated and the IP address would be mads.
Svailabls for future sllocation.

Once an P addrass is allocated it shows up in the list of LaN clients 35 2 "dynamic’ entry. Any dynamic
antry can ba conuertad into static by using "rasarve” chackbox.

Hote: Dynamic clients show up in the list only when DHCP seruer is running,
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PPP-соединение

Справочный материал о создании PPP-соединения.
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Quick Start

PPP Connection Help

Userame: The usemame for the DSL access,
Passuord: The password for the DSL access.
Authenication: Spacifies the authenication protocol required to astablish connaction,

On-Demand: Enable on-demand mada. The cannection will disconnact i o activity i< datacted sfter the
spacified idle timaout value.

1dls Timeaut: Spacifies that DSL should discannact if the link has no activity detacted for n aconds, A
non-zers value

Keep Alive: When on-demand option is not anable, this value spacifies the tima to walt without being
cannactad to your pravider bafore tarminating the cannectian, A nan-zero valus,

Set Defaultroute: Spacify connaction a5 the default-route,

MIRU: Maximurm Receive Unit the DSL cannaction can raceive, It i an negatisted valus that ask the
prouider to send packets of no more than n bytas. The minimum MRU value is 125,

Enforce MRU: Chack this box if you experiance problams accassing the Intarnet over a PRRSE connaction.
This featurs uil force all TCP traffic to conform with PP MRU by changing TCP Maximum Seament Size to
PPP MRU,

Debug: Enables PPP cannection debugging fadlties,

Connacti Use the currant settings to astablish a ppp connection. In
o adtion in sstablizhing cannedion,

Discannact: Disconnacts the ppp connaction
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Справка по UPnP 

(универсальному устройству «Plug & Play)

Справочный материал об универсальном устройстве «Plug & Play».
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Quick Start

UPnP Help.

UPRP HAT and Firewall Traversal sllow traffic to pass-thru the router for applications using the UPRP
protocol, This festure requires one active DSL connaction. In prasance of multipla DSL cannactions, selact
the one over which the incoming traffic will be present, for example the default Intermat connection.
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Справка по IP QoS

Справочный материал о IP-протоколе качества услуг.
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1P QoS seruices in the NSP s applicable to the output dsvice (Eqress sidz). Meaning the 1P QoS traffic
“haping iz sscacisted vith any wransmitted trafic from the perspactive of the NSP. Each output devics has
5 priority queues sssociated with transmit data. The High priority quaus has strict priorty over medium
and low priority queuss. The Medium and Low priority queues are serviced on 3 Round Robin priority basis
Sccrding to the configured neights (WRR), after the High priority queus has besn completaly sarviced
The "I QoS saction undar "Aduanced saction” allaws you to setup [P QaS for 3 connaction

The "IP QoS" saction has two sub-sactions - QoS Setup Page and Rule Setup Page.

Qos setup Page
The QoS sztup page sllous you to canfigure [P QaS for 3 connactian, o view the canfigured QoS rules
and o add/dalste 5 QoS ruls,

Choose a connaction: This field allows you choose 3 connaction from the lst of auailable connactions. For
2.3 Choose 3 WAN connaction to anabla IP o for the Upstraam traffic of tha Modem. O the other
hand choosa the LAN connection (Ethernat and USE Bridged) for the downstream traffic

Low/Medium priorty wsiahts: Thesa 2 fields will allow you £ select the weights of the Medium and Low
priority queuss in incraments of 10 parcant, 50 that that the sum of the waights of thess 2 quaues is
Squsl to 100 percent.

Enable 1P QoS This field allows you to enable/disable IP QoS for the chosen connection.

Trusted fode: The NSP has tuo primary modss of oparation with regard o queus traffic prioritization -
Trustad and Un-trusted. This field allows you to choose the mode - Trusted (chacked) and Un-trusted
(Unchacked).

In "Trusted mods" sl the rules will be spplied first, regardlass of the stting of the TOS bits. After the
rules have besn exhausted the sxisting TOS bit <attings will be hanared, The "Un-trusted” mads will
mateh first against all rulas as in "Trusted” mode. The differance s that If thare is no match then 3
dafault ruls will be uzed, The dafault ruls will have an aszocsted queuing priority - Low,

Rules section: This saction displays 2 list of confiaured rules, allows you to add 3 new rule and sllows you
£ dalate an existing rule.

Each rull s 3 Matching criteria that identifies an Application traffic to b transmitted by the NSP using one
of the 3 Priority Queuss - High, Madium and Law,

Hote: If 1P QoS is enablad and no rules are defined, 3 Default Rule is added which is hidden. The Default
Rule puts all the Traffic to be transmitted in the Low Prisrity Quaus,

Rule setup Page
This page is invaked vhen yau dick on the "Add" button of *QaS Setup Pags”, This page sllovs you sdd 3

Rule or Matching criteria that idantifias an Application traffc. The Application traffc can be identified by

Rule Name, Source/Destination 17 Addrass and Netmask, Source/Dastination Port range, Protocal and

Traffic Prioriy

The Traffic Priority fisld comesponds to the Priority Quaus (High/Madium/Low) for for this traffic. The

pozsible optians for Protocal ar - ANY, 1CHP, TCP and UDP. Wildeard(") antries are allaned for 17

Address/Natmask and Port ranga fields.

The additional TOS marking fisld allows you to assign 3 TOS ualus to this traffic The values for the TOS

marking can ba - Na Change, Narmal Seruice, Minimize manstary cost, Maximize ralisbiity, Maximize

throughput and Minimize delay. v
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Приложение

	Страна
	Поставщики услуг Интернет

(провайдеры)
	PVC

(постоянный

виртуальный

канал)

	Россия
	СТРИМ
	VPI:1

	
	
	VCI:50

	Бельгия
	
	VPI:0

	
	
	VCI:33

	Канада
	Telus
	VPI:0

	
	
	VCI:35

	Дания
	Cybercity
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Tiscali
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	Германия
	1 & 1 Internet DSL
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	
	AOL DSL
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	
	Arcor DSL
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Freenet DSL
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	
	Fireline networks
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	
	GMX Internet
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	
	Hansenet
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Netcologne
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Schlund
	VPI:1

	
	
	VCI:35

	
	Snafu ADSL
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	
	Tiscali
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	
	T-online
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	
	Anderer Anbieter
	VPI:1

	
	
	VCI:32


	Country
	ISP
	PVC

	Франция
	Wannadoo
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Tiscali
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	Израиль
	KPN PPPoE LLC 
	VPI:8

	
	
	VCI:48

	Италия
	Telecom Italia
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Rest oil presente
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	Голландия
	KPN PPPoA VC-MuX
	VPI:8

	
	
	VCI:48

	
	BBeyond Bridge LLC
	VPI:0

	
	
	VCI:33

	
	BBeyond PPPoA VC-MuX
	VPI:0

	
	
	VCI:35

	Новая Зеландия
	New Zealand Telecom
	VPI:0

	
	
	VCI:100

	Португалия
	Todos os apresentador
	VPI:0

	
	
	VCI:35

	Испания
	Albura
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	
	Colt Teeccom
	VPI:0

	
	
	VCI:35

	
	Earth
	VPI:8

	
	
	VCI:32

	Испания
	Eresmas
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Jazztel
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Ola Internet
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Retevision
	VPI:0

	
	
	VCI:35

	
	Terra
	VPI:8

	
	
	VCI:32

	
	Tiscali
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	
	Telefornica
	VPI:8

	
	
	VCI:32

	
	Telepac
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Uni2
	VPI:1

	
	
	VCI:33

	
	Ya.com
	VPI:8

	
	
	VCI:32

	
	Wanadoo
	VPI:8

	
	
	VCI:32


	Country
	ISP
	PVC

	Суоми
	Island ssimi
	VPI:0

	
	
	VCI:35

	
	Landssimi
	VPI:8

	
	
	VCI:48

	
	Vortex
	VPI:8

	
	
	VCI:48

	Швейцария
	Alle anbieter
	VPI:1

	
	
	VCI:32

	Швеция
	Skanova
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	Тайвань
	Hinet
	VPI:0

	
	
	VCI:33

	
	Seednet
	VPI:0

	
	
	VCI:33

	Объединенные Арабские Эмираты
	Etisalat Classical IP Single User
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	
	Etisalat Classical IP for Business
	VPI:8

	
	
	VCI:35

	Соединенное королевство
	British Telecom
	VPI:0

	
	
	VCI:38
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 Sprinter@ADSL LAN120 1-портовый маршрутизатор





Два раза щелкните мышкой по данному значку








Выберите Получить IP-адрес автоматически


(Obtain an IP address automatically)





Internet





ADSL





Internet





 Sprinter@ADSL LAN420 4-портовый маршрутизатор








Щелкните здесь для входа в страницу настроек DMZ (демилитари-


зованной зоны)





Питание





Кнопка возврата к исходным заводским установкам





RJ-45





Кабель USB





RJ-11





Сплиттер





Питание





Кнопка возврата к исходным заводским установкам








RJ-45





RJ-11





Сплиттер










